**Mid-bass speaker SS8IIN**

|  |
| --- |
| 8” |
|  |
| 7” |
|  |
| 6” |
|  |
| 5” |
|  |
| 4” |
|  |
|  |
|  | **Specification****Импеданс Z-Nom(Ом) 8ohm****Рез. част. Fs(Гц) 29H z****Ном. мощностьRMS(Вт.) 60W****Макс Мощность(Вт.) 120W****Чувствительность(дБ) 2.8-В. 90dB****Диаметр катушки 35mm****Высота катушки 17.5mm****Постоянное сопротивление Re(Ом) 6.5ohm****Провод SV wire****Катушка Kapton****Магнит Ferrite****Bl(Тм) 10.6N/A****Высота фланца 7.5mm****X-max(мм) 5.0mm****Cms(uM/N) 1088uM/N** **Qms 4.85 -****Qes 0.29 -****Полная добротность Qts 0.27 -****Mms(гр) 27.5g****Vas(л) 80.1L****Эффективная SD(cm²) 208****Рекомен объем корпуса 40L****Частота среза 38Hz** |
|  |
|  |