**full-range speaker B1S**

|  |
| --- |
| 2” 2” |
|  |
| 1.5” 1.5” |
|  |
| 1” 1” |
|  |
| 0.5” 0.5” |
|  |
| 0” |
|  |
|  |
|  | Импеданс Z-Nom(Ом) 8ohmРезонансная частота Fs(Гц) 220HzНоминальная мощность RMS (Вт.) 1WМаксимальная Мощность(Вт.) 2WЧувствительность(дБ) 2.8-В. 79dBДиаметр катушки 19mmВысота катушки 3.4mmПостоянное сопротивление Re(Ом) 6.5ohmПровод CCAW wireКатушка KaptonМагнит Ferriteэлектро-механическая связь (индукция к длине провода) Bl(Тм) 2.3N/AВысота фланца 1.5mmМаксимальное смещение X-max(мм) 0.95mmгибкостью подвеса Cms(uM/N) 1057uM/NМеханическая добротность Qms 2.57 -Электрическая добротность Qes 0.68 -Полная добротность Qts 0.56 -Масса подвижной системы Mms(гр) 0.5gЭквивалентный объем Vas(л) 0.04LЭффективная площадь диффузора SD(cm²) 4,71Рекомендуемое оформление ClosedРекомендуемый объем корпуса 0.04LЧастота среза 190Hz |
|  |
|  |