**Tweeter Driver SS1II**

|  |  |
| --- | --- |
| 4” | |
|  | |
| 3” | |
|  | |
| 2” | |
|  | |
| 1” | |
|  | |
| 0” | |
|  | |
|  | **An identifying mark:**  **Параметры**  **Импеданс Z-Nom(Ом) 5ohm**  **Резонансная частота Fs(Гц) 1300H z**  **Номинальная мощность RMS (Вт.) 15W**  **Максимальная Мощность(Вт.) 30W**  **Чувствительность(дБ) 2.8-В. 91dB**  **Диаметр катушки 25mm**  **Постоянное сопротивление Re(Ом) 4.6ohm**  **Провод CCAW wire**  **Катушка AL**  **Магнит Ferrite**  **Рекомендуемый кроссовер >2000Hz** |