**Mid-bass speaker SS8IIN**

|  |  |
| --- | --- |
| 8” | |
|  | |
| 7” | |
|  | |
| 6” | |
|  | |
| 5” | |
|  | |
| 4” | |
|  | |
|  | |
|  | **Specification**  **Импеданс Z-Nom(Ом) 8ohm**  **Рез. част. Fs(Гц) 29H z**  **Ном. мощностьRMS(Вт.) 60W**  **Макс Мощность(Вт.) 120W**  **Чувствительность(дБ) 2.8-В. 90dB**  **Диаметр катушки 35mm**  **Высота катушки 17.5mm**  **Постоянное сопротивление Re(Ом) 6.5ohm**  **Провод SV wire**  **Катушка Kapton**  **Магнит Ferrite**  **Bl(Тм) 10.6N/A**  **Высота фланца 7.5mm**  **X-max(мм) 5.0mm**  **Cms(uM/N) 1088uM/N**  **Qms 4.85 -**  **Qes 0.29 -**  **Полная добротность Qts 0.27 -**  **Mms(гр) 27.5g**  **Vas(л) 80.1L**  **Эффективная SD(cm²) 208**  **Рекомен объем корпуса 40L**  **Частота среза 38Hz** |
|  |
|  |