**Tweeter Driver SS1II**

|  |
| --- |
| 4” |
|  |
| 3” |
|  |
| 2”  |
|  |
|  1” |
|  |
| 0”  |
|  |
|   | **An identifying mark:****Параметры** **Импеданс Z-Nom(Ом) 5ohm****Резонансная частота Fs(Гц) 1300H z****Номинальная мощность RMS (Вт.) 15W****Максимальная Мощность(Вт.) 30W****Чувствительность(дБ) 2.8-В. 91dB****Диаметр катушки 25mm****Постоянное сопротивление Re(Ом) 4.6ohm****Провод CCAW wire****Катушка AL****Магнит Ferrite****Рекомендуемый кроссовер >2000Hz** |